#include<util/delay.h>

int main(void)

{

DDRC|=(1<<PC0);

DDRD&=~(1<<PD0);

DDRB&=~(1<<PB0);

while(1)

{

if((PIND&(1<<PD0))==0)

{

PORTC=0x01;

\_delay\_ms(1000);

}

if((PINB&(1<<PB0))==0)

{

PORTC=0x02;

\_delay\_ms(1000);

}

}

}