#ifndef F\_CPU

#define F\_CPU 16000000UL

#endif

#include <avr/io.h>

#include <util/delay.h>

int main(void)

{

DDRD = 0xFF;

while (1)

{

PORTD=0x01;

\_delay\_ms(2200);

PORTD=0x02;

\_delay\_ms(2200);

}

}